Doplňující informace ke zpracování PD „Revitalizace okolí kapličky v Ohrazenicích“

Vzhledem k probíhajícím jednáním a ostatním úpravám, navazujícím na řešený prostor, podává zadavatel pro zpracování PD tyto doplňkové informace.

1. VO - probíhá příprava rekonstrukce Vo v celé obci v souvislosti s ukládáním NN do země.Při zpracování této položky v PD si vyžádat aktuální informace. Zemní osvětlení pomníku není požadováno, kaple ano, od vstupu i zezadu.

2. Infotabule mohou být instalovány přímo na zdi školní budovy v počtu 2 ks.

3. Zábradlí z důvodu údržby raději celokovové, bude použito i v druhé části, v návsi.

4. Zídka kolem kapličky bude z pískovcových kvádrů současné zídky a uložených na místě stavby, tak jak je popsáno v nákresech. Zadavatel předpokládá očištění pohledové strany kvádrů a vyzdění kompletní nové zídky dle studie. Výška bude z důvodu ohlášení stavby do 1m. Okapový chodníček kolem zdi kapličky bude z dlažby. Navrhovaný zásyp oblázky by byl znehodnocován při sekání trávy.

5. Půlobloukové schodiště řešit technologicky tak, aby povrch byl v souladu s okolním použitým kamenem. Ne pohledový beton.

6. Pokračování chodníku podle hlavní komunikace od budovy školy dál, bude provedeno stejnou zámkovou dlažbou, jako původní část.

7. Odvodnění může být zaústěno do dešťové kanalizace, která je vedena pod chodníkem kolem školy, souběžně s hlavní komunikací.

8. Pomník umístit do štěrkové (oblázkové) plochy dle studie. Plochu vedle pomníku nezatravňovat ale také zadláždit. Pro pomník vytvořit poze základovou desku. Přemístění pomníku bude součástí opravy pomníku a tedy i jiné zakázky.

9. Čára pozemku pro revitalizaci, za kapličkou v sousedství s pozemkem 153, nebude mít nakreslené zalomení, ale bude přímá až k pozemku st. 47. I zde předpokládáme zeleň (živý plot, habr?).